Крышка ствольной коробки «МоноАК»
Инструкция по установке
Крышка предназначена для установки лёгкой оптики: коллиматорных прицелов с магнифером, небольших ночных и тепловизионных, а также призматических и загонных прицелов.
Совместимость: АК, АКМ, АКМС, АК-74, АК-74М, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105, Сайга, Сайга-МК, Сайга МК 30, Сайга МК 33, Сайга МК .223 Rem, Сайга .308.
Перед установкой
1. Разрядите оружие и убедитесь, что патронник пуст.
2. Снимите штатную крышку ствольной коробки.
Установка
1. Установите переднюю часть крышки в районе колодки целика.
2. Опустите заднюю часть крышки на стойку (хвостовик) возвратной пружины.
3. Поверните эксцентрик в замкнутое положение. Крышка должна сесть плотно, без люфта.
Регулировка посадки
В передней части крышки есть три регулировочных винта, они нужны для сохранения СТП и плотного прилегания:
· два винта убирают горизонтальный люфт;
· один винт убирает вертикальный люфт.
После регулировки установите винты на синий или красный фиксатор резьбы.
Установка прицела и пристрелка
1. Установите прицел на крышку и затяните крепление.
2. Выполните пристрелку оружия.
Особенности конструкции
· Крышка выфрезерована из цельного бруска термоупрочнённого алюминия (дюраль) В95ПЧТ1, аналог 7075-T6.
· Стальная закладная в передней части повышает прочность и долговечность.
· Эксцентриковый зажим со стальной тягой обеспечивает надёжную фиксацию и повторяемость при установке.

